ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

к транспортным средствам

**Категория «Туризм».**

Серийно выпускаемый полноприводный автомобиль, входящий в категорию «В» российской классификации, независимо от объема двигателя .

Ограничений по подготовке нет.

**Категория «ТР-0».**

Серийно выпускаемый полноприводный автомобиль, входящий в категорию «В» российской классификации, независимо от объема двигателя, с колесами, укомплектованными покрышками маркировки MT или ХТ, размером до 33 дюймов (включительно).

Список шин категории МТ/XT можно посмотреть здесь:

<http://www.extremetyre.ru/tyre.htm?type=4&level=2>

<http://www.extremetyre.ru/tyre.htm?type=4&level=3>

В случае отсутствия модели покрышек в справочнике, категория покрышек определяется на ТК (Технической комиссии) техническим комиссаром.

Разрешается использование лебедки, приводимой в действие мускульной силой человека. Стационарно установленные лебедки на период соревнования опечатываются.

**Категория «ТР-1».**

Серийно выпускаемый полноприводный автомобиль, входящий в категорию «В» российской классификации, без значительных изменений в конструкции (двигатель, КПП, мосты), независимо от объема двигателя, с колесами, укомплектованными покрышками размером до 33 дюймов (включительно).

Использование любых лебедок разрешено.

**Категория «ТР-1,5».**

Серийно выпускаемый полноприводный автомобиль, входящий в категорию «В» российской классификации, без значительных изменений в конструкции (двигатель, КПП, мосты), независимо от объема двигателя, с колесами, укомплектованными покрышками размером до 40 дюймов (включительно). Использование любых лебедок разрешено.

Для автомобилей данного класса вводятся следующие ограничения

Длина автомобиля - не менее 4600 мм.

Снаряженная масса машины - не менее 1900 кг.

Масса автомобиля без нагрузки определяется по свидетельству о государственной регистрации автомобиля. В случае отсутствия у владельца свидетельства о регистрации на автомобиль, на ТК по умолчанию принимается, что масса автомобиля без нагрузки до 1900 кг

**Категория «ТР-2».**

Серийно выпускаемый полноприводный автомобиль, входящий в категорию «В» российской классификации, без значительных изменений в конструкции (двигатель, КПП, мосты), независимо от объема двигателя, с колесами, укомплектованными покрышками размером до 37 дюймов (включительно).

Использование любых лебедок разрешено.

**Категория «ТР-3».**

Серийно выпускаемый полноприводный автомобиль, входящий в категорию «В» российской классификации, независимо от объема двигателя, не попадающие под ТТ категории «ТР-2», а также полноприводные транспортные средства со значительными изменениями в конструкции и оснащении (двигатель, мосты, рама, кузов), укомплектованные любыми покрышками, любого размера.

Использование любых лебедок разрешено.

**Категория «ATV».**

Квадроциклы серийного производства. Ограничений по внесению изменений в конструкцию нет.

**Категория «ATV\UTV Туризм».**

Квадроциклы и UTV серийного производства. Ограничений по внесению изменений в конструкцию нет.

**Категория «Эндуро».**

Двух/трехколесные мотоциклы вне зависимости от объема двигателя, количества посадочных мест, типа подвески.  
Наличие шлема обязательно, наличие защитного костюма, обуви и перчаток рекомендуется.

***Размер шины рассчитывается исходя из маркировки, указанной на боковине.***