ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
к транспортным средствам
Категория «Стандарт».
Серийно выпускаемый полноприводный автомобиль, входящий в категорию «В» российской классификации, независимо от объема двигателя. С колесами, укомплектованными штатными покрышками или покрышками маркировки АТ размером до 33 дюймов (включительно). 
Список шин категории АТ можно посмотреть здесь:
http://www.extremetyre.ru/tyre.htm?type=4&level=12
В случае отсутствия модели покрышек в справочнике, категория покрышек определяется на ТК (Технической комиссии) техническим комиссаром. 
В случае, если автомобиль участника штатно укомплектован покрышками категории MT или ХТ, то такой автомобиль причисляется к категории «ТР-0».
Разрешается использование лебедки, приводимой в действие мускульной силой человека. Стационарно установленные лебедки на период соревнования опечатываются.
Категория «ТР-0».
Серийно выпускаемый полноприводный автомобиль, входящий в категорию «В» российской классификации, независимо от объема двигателя, с колесами, укомплектованными покрышками маркировки MT или ХТ,  размером до 33 дюймов (включительно). 
Список шин категории  МТ/XT можно посмотреть здесь: 
http://www.extremetyre.ru/tyre.htm?type=4&level=2
http://www.extremetyre.ru/tyre.htm?type=4&level=3
В случае отсутствия модели покрышек в справочнике, категория покрышек определяется на ТК (Технической комиссии) техническим комиссаром. 
Разрешается использование лебедки, приводимой в действие мускульной силой человека. Стационарно установленные лебедки на период соревнования опечатываются.
Категория «ТР-1».
Серийно выпускаемый полноприводный автомобиль, входящий в категорию «В» российской классификации, без значительных изменений в конструкции (двигатель, КПП, мосты), независимо от объема двигателя, с колесами, укомплектованными покрышками размером до 33 дюймов (включительно). 
Использование любых лебедок разрешено.



Категория «ТР-1,5».
Серийно выпускаемый полноприводный автомобиль, входящий в категорию «В» российской классификации, без значительных изменений в конструкции (двигатель, КПП, мосты), независимо от объема двигателя, с колесами, укомплектованными покрышками размером до 37 дюймов (включительно). Использование любых лебедок разрешено.
Для автомобилей данного класса вводятся следующие ограничения
Длина автомобиля - не менее 4600 мм.
Снаряженная масса машины - не менее 1900 кг.
Масса автомобиля без нагрузки определяется по свидетельству о государственной регистрации автомобиля. В случае отсутствия у владельца свидетельства о регистрации на автомобиль, на ТК по умолчанию принимается, что масса автомобиля без нагрузки до 1900 кг.
Категория «ТР-2».
[bookmark: _GoBack]Серийно выпускаемый полноприводный автомобиль, входящий в категорию «В» российской классификации, без значительных изменений в конструкции (двигатель, КПП, мосты), независимо от объема двигателя, с колесами, укомплектованными покрышками размером до 37 дюймов (включительно). 
Использование любых лебедок разрешено.
Категория  «ТР-3».
Серийно выпускаемый полноприводный автомобиль, входящий в категорию «В» российской классификации, независимо от объема двигателя, не попадающие под ТТ категории «ТР-2»,  а также полноприводные транспортные средства со значительными изменениями в конструкции и оснащении (двигатель, мосты, рама, кузов), укомплектованные любыми покрышками, любого размера. 
Использование любых лебедок разрешено.
Категория «ATV».
Мотоциклы, квадроциклы серийного производства. Ограничений по внесению изменений в конструкцию нет.
Категория «ТР-4».
Серийно выпускаемый полноприводный автомобиль, входящий в категорию «С» российской классификации, без значительных изменений в конструкции (двигатель, КПП, мосты), независимо от объема двигателя и колесной формулы.  
Использование любых лебедок разрешено.
Размер шины рассчитывается исходя из маркировки, указанной на боковине.

