КАТЕГОРИИ И ТЕХТРЕБОВАНИЯ
# Общие требования: все машины должны быть оборудованы аптечкой, огнетушителем, корозащитной стропой (при наличии лебедки), необходимым запасом воды, еды, снаряжения для проживания в лесу в течение суток.

# Во всех категориях запрещается использование резины низкого давления (кроме ATV), гусениц, а также любых противоскользящих устройств.

# Окончательное решение о допуске автомобиля в конкретную категорию принимают организаторы.

ПОЛИРОЛЬ (внезачетная) - любые автомобили с колесной формулой 4х4. 


# Участие в данной категории не подразумевает спортивной составляющей. Только культурная навигация и/или квест. Кроме того, желающие могут принять участие в конкурсах, в выполнении различных заданий.


# Наличие навигатора обязательно.

(ТР-0) ТУРИЗМ – серийные внедорожные легковые автомобили колесной формулы 4Х4, выпущенные в количестве не менее чем 1000 идентичных экземпляров и имеющие как минимум два места для сидения. Ответственность за доказательство серийности автомобиля, как в целом, так и его отдельных узлов и агрегатов, лежит на участнике.
# Допускаются незначительные изменения кузовных деталей и применение лифт-комплектов подвески и кузова для установки колес большего диаметра. Максимальный размер колес ограничивается 33 дюймами (840 мм).

# Разрешается применение мостов с бортовыми редукторами только на автомобилях УАЗ. Автомобили могут быть следующих моделей и модификаций: 469, 31512, 31514, 31519, 3159. Максимальный размер резины при наличии бортовых редукторов не более 31 дюйма (790 мм).

# Применение различных видов лебедок, кроме ручных, запрещено. (Если на автомобиле лебедка установлена, но автомобиль проходит в категорию ТУРИЗМ, лебедка будет опечатана). В случае повреждения пломбы, участник пенализируется незачетом СУ.

(ТР-1) ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ТУРИЗМ – серийные внедорожные легковые автомобили колесной формулы 4Х4, выпущенные в количестве не менее чем 1000 идентичных экземпляров и имеющие как минимум два места для сидения. Ответственность за доказательство серийности автомобиля, как в целом, так и его отдельных узлов и агрегатов, лежит на участнике.
# Допускаются незначительные изменения кузовных деталей и применение лифт-комплектов подвески и кузова для установки колес большего диаметра. Максимальный размер колес ограничивается 33 дюймами (840 мм).

# Разрешается применение мостов с бортовыми редукторами только на автомобилях УАЗ. Автомобили могут быть следующих моделей и модификаций: 469, 31512, 31514, 31519, 3159.
# Количество лебедок - 1 штука (вторая при ее наличии, опечатывается. В случае повреждения пломбы, участник пенализируется незачетом СУ.)

# Вид применяемых лебедок - любой.

(ТР-1,5) ГРАНДТУРИЗМ - серийные длиннобазные внедорожные легковые автомобили колесной формулы 4Х4, выпущенные в количестве не менее чем 1000 идентичных экземпляров и имеющие как минимум два места для сидения. Ответственность за доказательство серийности автомобиля, как в целом, так и его отдельных узлов и агрегатов, лежит на участнике.

# Длина автомобиля - не менее 4600 мм.

# Снаряженная масса машины - не менее 1900 кг.
(параметры берутся из Свидетельства о регистрации ТС и/или учитываются ТТХ производителя. Доказательство того или иного параметра лежит на участнике)

# Допускаются незначительные изменения кузовных деталей и применение лифт-комплектов подвески и кузова для установки колес большего диаметра. Максимальный размер колес ограничивается 37 дюймами (940 мм).

# Количество и вид применяемых лебедок не ограничены.
(ТР-2) СПОРТ – серийные внедорожные легковые автомобили колесной формулы 4Х4, выпущенные в количестве не менее чем 1000 идентичных экземпляров и имеющие как минимум два места для сидения. Ответственность за доказательство серийности автомобиля, как в целом, так и его отдельных узлов и агрегатов, лежит на участнике.

# Допускаются незначительные изменения кузовных деталей и применение лифт-комплектов подвески и кузова для установки колес большего диаметра. Максимальный размер колес ограничивается 36 дюймами (915 мм).


# Разрешается применение мостов с бортовыми редукторами, серийно устанавливаемых на одну из модификаций данного автомобиля.

# Количество лебедок - 1 штука (вторая при ее наличии, опечатывается. В случае повреждения пломбы, участник пенализируется незачетом СУ.)


# Вид применяемых лебедок - любой.

(ТР-3) ПРОТО – автомобили, не попадающие по своим характеристикам в другие категории.
ATV – все ATV, вне зависимости от объема двигателя, количества посадочных мест, типа подвески. Обязательны сигналы «габарит» и «стоп», медицинская аптечка, буксировочный трос с усилием на разрыв не менее 2-кратной полной массы ATV. Наличие шлема обязательно, наличие защитного костюма, обуви и перчаток рекомендуется.

*Участники данной категории должны иметь на технике государственный регистрационный знак, при себе иметь свидетельство о регистрации ТС, полис ОСАГО, удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) категории А1. 

Методика измерения размера колеса: Измерения проводятся на шинах, накачанных до давления в 1,5 атмосферы, в горизонтальной плоскости, проходящей через ступицу колеса. Измерения проводятся устройством (меркой) Организатора. Маркировки производителя не учитываются.
